
Погодная станция ATOMIC W839110

Инструкция по эксплуатации

Функции:

· Измерение атмосферного давления.

-Прогноз погоды с помощью пиктограмм: Солнечно, Легкая облачность, Облачность, Дождливо и Ливневый дождь.

-Атмосферное давление в виде  диаграммы и значения атмосферного давления за последние 12 часов.

· Максимум три выбираемых радиочастотных канала с беспроводным термосенсором. (Один беспроводный Термосенсор включен в комплект).
· Диапазон передачи: 30 метров (на открытом пространстве).

· Диапазон измерения:

-Комнатная температура: 0°C ~ +50°C

   -Внешняя температура: -20°C ~ +50°C 

   -Влажность: 20% ~ 99%

· Внесение в память Max/Min значений Влажности, Комнатной и Внешней температуры.

· Индикатор разряда батарей на беспроводном датчике.

· Вечный календарь до 2069 года.

· Выбор 12/24-часового формата демонстрации времени.

· Демонстрация дня недели на одном из 8 языков.

· Монтаж на стене или на подставке на столе.

· Батареи:

-Главное устройство: 1,5В AA x 3 штуки
   -Термосенсор:  1,5В AA x 2 штуки
· Размеры: 

-Главное устройство:  140 x120 x 30 мм
   -Термосенсор:  95 x 60 x 28 мм
Внешний вид главного устройства
Часть A- LCD
A1: Прогноз погоды

A2: Внешняя температура и Влажность

A3: Комнатная температура и влажность  

A4: Время

А5: Атмосферное давление и тенденция развития давления

А6: Столбчатая диаграмма Атмосферного давления

А7: Фазы Луны

А8: Дата, Месяц и День недели
A13: Страна            
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Часть B- Кнопки
B1: Кнопка “▲(12/24)”             
B2: Кнопка ”▼(out C/F )”

B3: Кнопка “SNOOZE/LIGHT“        
B4: Кнопка “MODE/SET”

B5: Кнопка “HISTORY”            
B6: Кнопка “+”

B7: Кнопка ”– (IN C/F)”
B8: Кнопка “CHANNEL“              

B9: Кнопка “ALERT”
B10: Кнопка ”IN MAX/MIN”

B11: Кнопка “OUT MAX/MIN”
B12: Кнопка “RESET”

Часть C- Конструкция
C1: Отверстие для монтажа на стене

C2: Отсек для батарей
C3: Подставка.

Внешний вид устройства датчика температуры и влажности. 
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	D1: LED индикатор передачи           
	D2: Внешняя температура и влажность

	D3: Отверстие для монтажа на стене               
	D4: Переключатель выбора каналов

	D5: Отсек для батарей                  
	D6: Кнопка выбора °C/°F”

	D7: Кнопка “TX”                      
	D8: Подставка

	D9: Штекер и гнездо для зонда температурного сенсора


Подготовка:
· Вставьте батарейки.

· С помощью ручки нажмите кнопку RESET (B12)
Функция Прогноза погоды:

· После установки батарей или же при нажатии кнопки “ HISTORY ”(B5) на 3 секунды, начнут мигать цифры атмосферного давления (A5). Введите высоту расположения Главного устройства над уровнем моря (в метрах), нажав кнопки “+“ (B6) или “-“ (B7). Нажмите кнопку  “HISTORY”(B5), чтобы подтвердить параметры. После введения высоты, на дисплее будет атмосферное давление над уровнем моря. Прогноз погоды может быть не точным, если высота введена неправильно.

· Текущие погодные условия необходимо ввести снова, если вы изменили высоту, на которой находится станция. (Атмосферное давление будет ниже при более высоком расположении станции, поэтому изменение высоты расположения станции повлияет на прогноз погоды). Прогноз погоды демонстрируется 5 разными погодными пиктограммами.
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  Солнечно.       [image: image4.wmf]  Легкая облачность.
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 Облачность         “[image: image6.png]


 Дождь
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 Ливневый дождь.

· Если есть некоторое несоответствие между прогнозом погоды местной метеостанции и прогнозом данного устройства, то более правильным будет прогноз погоды местной метеостанции. Мы не несем никакой ответственности за некоторые осложнения, которые могут возникнуть при неправильном прогнозе погоды этого устройства.

·  Стрелка тенденции развития давления (LCD A7) указывает на курс атмосферного давления.
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  ” указывает на курс увеличения атмосферного давления 
“[image: image9.wmf]  ” указывает на стабильность давления
“[image: image10.wmf]  ” указывает на курс уменьшения атмосферного давления.

Измеритель атмосферного давления
Нажмите кнопку “HISTORY” (B5)

           [image: image11.png]



· Нажмите кнопку “ +” (B6) на 3 секунды, чтобы выбрать единицу измерения Атмосферного давления: inHg или mb / hPa. 
· Нажмите кнопку “ HISTORY” (B5), чтобы просмотреть записанные значения атмосферного давления за последние 12 часов.
Время будет указано на LCD. 

0 HR = Значение текущего Атмосферного давления
  -1HR = Значение Атмосферного давления за прошедший час

  -2HR = Значение Атмосферного давления за 2 прошедших часа... и т.д.
Тенденция развития Атмосферного давления в виде столбчатой диаграммы.

· Значения Атмосферного давления за 1час, -2часа, -4часа, -8часов и -12 часов занесены в память и демонстрируются в столбчатой диаграмме (A6). График будет на дисплее как в hPa единицах, так и в inHg.

Внешний сенсор температуры и влажности с процедурой регистрации:

· Главное устройство автоматически начинает получать информацию от внешнего термосенсора сразу же после введения батареек. Цифры внешних данных (A2) будут мигать.

· Введите батарейки в дистанционный Сенсор. Сенсор автоматически передаст температуру на Главное устройство. (Отсек батарей (D5) термо сенсора находится за задней крышкой, чтобы открыть отсек необходимо открутить винты.) 

· Если у вас больше, чем один трансмиттер (максимальное число 3), перед тем, как вставить батарейки, выберите Канал - CH1, CH2 или CH3 и проверьте, чтобы каждый сенсор передавал на свой канал. Выбор канала осуществляется с помощью переключателя (D4), который находится на задней панели термосенсора. 

· Нажмите кнопку “ TX “ (D7) на термосенсоре для передачи температуры на главное устройство вручную. На главном устройстве прозвучит сигнал “beep”, если получена температура.
Значения внешней температуры на Дисплее :

· Нажмите кнопку “ CHANNEL” (B8), чтобы просмотреть данные на 3-х каналах. Последовательность показана ниже:
 Нажмите



Нажмите



Нажмите 

 Кнопку “CHANNEL” 
Кнопку “CHANNEL”

Кнопку “CHANNEL”
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Просмотр трех каналов альтернативно

· Нажмите кнопку “ CHANNEL” (B8) на 3 секунды, чтобы отменить неиспользуемый канал. Автоматически произойдет регистрация нового канала снова, если он будет получен. 
Если на текущем канале не будет никакой температуры ( “ - - . –“на LCD-дисплее ), нажмите кнопку “CHANNEL” (B8) на 3 секунды для выключения этого канала и включения его опять (Вы услышите звуковой сигнал.) Потом, нажмите кнопку “ TX “ (D7) на термосенсоре, чтобы передать сигнал вручную на главное устройство.
· Указатель тенденции (A2 мигает) покажет курс развития внешней температуры и влажности.
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” указывает на повышение внешней температуры и 
       влажности 

“[image: image17.wmf]”указывает на стабильность внешней температуры и 

       влажности 

“[image: image18.wmf]”указывает на уменьшение внешней температуры и 

       влажности 

Термометр:

· Нажмите кнопку “ IN °C /°F” (B7), чтобы выбрать единицы измерения комнатной температуры в режиме Цельсия или в режиме Фаренгейта.

· Нажмите кнопку “ OUT °C /°F” (B2), чтобы выбрать единицы измерения внешней температуры в режиме Цельсия или в режиме Фаренгейта.

· Нажмите кнопку “ °C /°F”(D6) на Термосенсоре, чтобы выбрать единицы измерения температуры в режиме Цельсия или в режиме Фаренгейта.

· Если температура вышла за пределы измерительного диапазона, на LCD будет LL.L (при минимальной температуре) или HH.H (при максимальной температуре.)

Использование 1,5-метрового Температурного зонда:

· Вставьте штекер зонда (D9) в гнездо на правой стороне термосенсора.

· Оденьте металлический внешний кожух на Термосенсор и оставьте его внутри помещения, если внешняя температура ниже -20 °C, чтобы избежать замерзания батарей. Всегда пользуйтесь температурным зондом для измерения температуры в следующем диапазоне:

-50 °C ~ 0°C и +50°C ~ + 70°C

Функция получения Максимальных/Минимальных значений Температуры/Влажности:

· Нажмите кнопку “IN MAX/MIN”(B10), чтобы посмотреть максимальные/минимальные значения комнатной температуры/влажности.

· Нажмите кнопку “OUT MAX/MIN” (B11) , чтобы посмотреть максимальные/минимальные значения внешней температуры/влажности.

 Пиктограмма “[image: image19.jpg]


” будет на LCD, если демонстрируются 

 максимальные значения внешней температуры/влажности.
Пиктограмма [image: image20.jpg]


” будет на LCD, если демонстрируются минимальные значения внешней температуры/влажности.

· Нажмите кнопку “IN MAX/MIN” (B10) или кнопку “OUT MAX/MIN” (B11) на 3 секунды, чтобы удалить записанные максимальные и минимальные значения.

Функция температурного сигнала:

· Нажмите кнопку “ ALERT” (B9) на 3 секунды, чтобы войти в режим установки Температурного сигнала, цифры температуры будут мигать.

· Нажмите кнопку “ ▲ ” (B1) или “▼” (B2), чтобы выбрать внешнюю температуру звучания сигнала для каналов CH1, CH2 и CH3. Нажмите кнопку “ALERT” (B9), чтобы подтвердить установку.

· Нажмите кнопку “▲ ” (B1) или “▼ ” (B2), чтобы установить верхний ”[image: image21.jpg]


” и нижний предел “[image: image22.jpg]L]



” температуры. Нажмите кнопку “ALERT” (B9), чтобы подтвердить установку.

· Нажмите кнопку “ALERT” (B9), чтобы установить функцию температурного сигнала или выключить ее.

   (Если включена функция температурного сигнала, на LCD появится пиктограмма “[image: image23.jpg]101



”).
Установка времени вручную:

· Нажмите кнопку “ MODE / SET” (B4) на 3 секунды, чтобы войти в режим установки Часов/Календаря (Clock/Calendar).

· Нажмите кнопку “▲ ” (B1) или ” (B2), чтобы отрегулировать установку, нажмите кнопку “MODE / SET” (B4), чтобы подтвердить каждую установку.

· Последовательность установок следующая: Час (Hour), Минуты (Minutes), Секунды (Second), Год(Year), Месяц(Month)/День(Day), Часовая зона(Time Zone), день недели, язык.

·   Вы можете выбрать удобный вам язык демонстрации дня недели из 8 предложенных языков. Вот они: Немецкий, Английский, Русский, Голландский, Датский, Итальянский, Испанский и Французский. Эти языки и соответствующая им аббревиатура для каждого дня приведена в следующей таблице.

	Язык

	Воскресенье

	Понедельник
	Вторник
	Среда
	Четверг
	Пятница
	Суббота

	Немецкий, GE
	SO
	MO
	DI
	MI
	DO
	FR
	SA

	Английский, EN
	SU
	MO
	TU
	WE
	TH
	FR
	SA

	Русский, RU
	BC  
	NH
	BT
	CP
	HT 
	NT
	CY

	Датский, DA      
	SO
	MA
	TI
	ON
	TO
	FR
	LO

	Голландский, NE
	ZO
	MA
	DI
	WO
	DO
	VR
	ZA

	Итальянский, IT
	DO
	LU
	MA
	ME
	GI
	VE
	SA

	Испанский, ES
	DO
	LU
	MA
	MI
	JU
	VI
	SA

	Французский, FR
	DI
	LU
	MA
	ME
	JE
	VE
	SA


· Устройство автоматически выйдет из режима установки времени, если за 15 секунд не было произведено ни одного действия.

Выбор 12/24-часового формата показа времени:

· Нажмите кнопку “12/24” (B1), чтобы выбрать 12- или 24-часовой формат времени.

2 Функция «Дремоты » ежедневного сигнала:

· Нажмите кнопку “ MODE/SET” (B4), чтобы просмотреть:

Время ( Время сигнала 1 (Alarm Time 1) ( (появится значок “[image: image24.jpg]


“) (Время сигнала 2/ Alarm Time 2 (появится значок “[image: image25.jpg]


“) 

· При просмотре Времени сигнала 1/Alarm Time 1 или Времени сигнала 2/Alarm Time 2, нажмите на 3 секунды кнопку “MODE/SET” (B4), чтобы войти в режим установки Сигналов. Нажмите “▲” (B1) или “▼ ” (B2) кнопки, чтобы отрегулировать время сигнала.

· После просмотра Сигнала 1/Alarm Time 1 или Сигнала 2/Alarm Time 2, нажмите кнопку “AL ON/OFF” (B2), чтобы включить (ON) или выключить (OFF) этот сигнал, на дисплее будет  “[image: image26.jpg]


” или “[image: image27.jpg]


” . 

· Нажмите кнопку “ “ SNOOZE/LIGHT” (B3)” во время сигнала. Звучание сигнала прекратится на 5 минут, потом зазвучит снова. Этой функцией можно будет воспользоваться не более 7 раз. 
· Нажмите кнопку “MODE/SET” (B4), “12/24“(B1),” AL ON/OFF” (B2), чтобы прекратить звучание сигнала.
Фазы Луны
Лунные фазы (A7) для каждого дня показаны на LCD. 
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A: Новая Луна. B: Прибывающий полумесяц. С: Первая четверть

D: Прибывающая Луна. E: Полная Луна. F: Убывающая Луна
G: Последняя четверть.  H: Убывающий полумесяц

Индикатор разрядки батарей: 

Пиктограмма низкой зарядки батарей  “[image: image30.png]


“ появится на строчке внешней температуры, на определенном канале, указывая на низкий статус зарядки батарей Термального сенсора данного канала. Батареи необходимо поменять.

Подсветка
· Нажмите кнопку “ SNOOZE/LIGHT” (B3), чтобы на 5 секунд подсветить дисплей.

Примечание:

· Если устройство работает не правильно, нажмите с помощью ручки кнопку (B12), чтобы возобновить все фабричные установки.

· Избегайте установки часов возле источников интерференции, таких как металлические рамы, компьютер или ТВ. 
· Часы не сохраняют данные про время, если батареи удалены. 
Вид тыльной части





Вид лицевой части
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